# Данные по шуму и вибрации

|  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
|  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Шумовая эмиссия определена в соответствии с EN IEC 62841-2-3. А-скорректированный уровень шума от электроинструмента составляет обычно
Уровень звукового давления Уровень звуковой мощности Погрешность K Используйте средства защиты органов слуха! | дБ(А) дБ(А) дБ | 93 101 3 | 93 101 3 | 93 101 3
Суммарная вибрация ah (векторная сумма по трем направлениям) и погрешность K определены в соответствии с EN IEC 62841-2-3:
Плоское шлифование:
ah K | м/с2 м/с2 | 4,3 1,5 | 4,3 1,5 | 4,3 1,5
Шлифование диском:
ah K | м/с2 м/с2 | 4,4 1,5 | 4,4 1,5 | 4,4 1,5
Отрезание шлифовальным кругом:
ah K | м/с2 м/с2 | 5,3 1,5 | 5,3 1,5 | 5,3 1,5

|  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
|  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Значения шумовой нагрузки определены в соответствии с EN IEC 62841-2-3. А-скорректированный уровень шума от электроинструмента составляет обычно
Уровень звукового давления Уровень звуковой мощности Погрешность K Используйте средства защиты органов слуха! | дБ(А) дБ(А) дБ | 95 103 3 | 95 103 3
Суммарная вибрация ah (векторная сумма по трем направлениям) и погрешность K определены в соответствии с EN IEC 62841-2-3:
Плоское шлифование:
ah K | м/с2 м/с2 | 6,4 1,5 | 6,4 1,5
Шлифование диском:
ah K | м/с2 м/с2 | 6,6 1,5 | 6,6 1,5
Отрезание шлифовальным кругом:
ah K | м/с2 м/с2 | 6,4 1,5 | 6,4 1,5

Шлифование тонкого листового материала или других легковибрирующих материалов с большой поверхностью может вызывать повышение шумовой эмиссии до 15 дБ. Для снижения повышенной шумовой эмиссии можно использовать подходящие по весу демпфирующие маты. Повышенную шумовую эмиссию необходимо учитывать как при оценке риска шумовой нагрузки, так и при выборе подходящей защиты органов слуха.

Указанные в настоящих инструкциях уровень вибрации и значение шумовой эмиссии измерены по методике измерения, прописанной в стандарте, и могут быть использованы для сравнения электроинструментов. Они также пригодны для предварительной оценки уровня вибрации и шумовой эмиссии.

Уровень вибрации и значение шумовой эмиссии указаны для основных видов работы с электроинструментом. Однако если электроинструмент будет использован для выполнения других работ с применением непредусмотренных изготовителем рабочих инструментов или техническое обслуживание не будет отвечать предписаниям, то значения уровня вибрации и шумовой эмиссии могут быть иными. Это может значительно повысить общий уровень вибрации и общую шумовую эмиссию в течение всей продолжительности работы.

Для точной оценки уровня вибрации и шумовой эмиссии в течение определенного временного интервала нужно учитывать также и время, когда инструмент выключен или, хотя и включен, но не находится в работе. Это может значительно сократить уровень вибрации и шумовую эмиссию в пересчете на полное рабочее время.

Предусмотрите дополнительные меры без‌опас‌ности для защиты оператора от воз‌дейст‌вия вибрации, например: техническое об‌слу‌жи‌вание электроинструмента и рабочих ин‌стру‌ментов, меры по поддержанию рук в тепле, организация технологических про‌цессов.