# Dane techniczne

Szlifierka kątowa |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Moc nominalna | W | 750 | 750 | 750
Nominalna prędkość obrotowaA) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000
Maks. średnica tarczy szlifierskiej/gumowego talerza szlifierskiego | mm | 115 | 125 | 125
Gwint wrzeciona szlifierki |  | M14 | M14 | M14
Maks. długość gwintu wrzeciona | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem |  | ● | ● | ●
WagaB)C)
ze standardową rękojeścią dodatkową | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Klasa ochrony |  | / II | / II | / II

A)

  Nominalna prędkość obrotowa bez obciążenia zgodnie z normą EN IEC 62841-2-3 stosowana do wyboru odpowiednich narzędzi roboczych. Ze względów bezpieczeństwa rzeczywista prędkość obrotowa bez obciążenia jest niższa i uwarunkowana tolerancjami produkcyjnymi.

B)

  Waga bez przewodu sieciowego i wtyczki

C)

  w zależności od stosowanej pokrywy ochronnej ((5), (6), (7)) oraz rękojeści dodatkowej ((4))

Szlifierka kątowa |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Moc nominalna | W | 850 | 850
Nominalna prędkość obrotowaA) | min–1 | 12000 | 12000
Maks. średnica tarczy szlifierskiej/gumowego talerza szlifierskiego | mm | 125 | 125
Gwint wrzeciona szlifierki |  | M14 | M14
Maks. długość gwintu wrzeciona | mm | 11,5 | 11,5
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem |  | ● | ●
WagaB)C)
ze standardową rękojeścią dodatkową | kg | 1,9 | 1,9
Klasa ochrony |  | / II | / II

A)

  Nominalna prędkość obrotowa bez obciążenia zgodnie z normą EN IEC 62841-2-3 stosowana do wyboru odpowiednich narzędzi roboczych. Ze względów bezpieczeństwa rzeczywista prędkość obrotowa bez obciążenia jest niższa i uwarunkowana tolerancjami produkcyjnymi.

B)

  Waga bez przewodu sieciowego i wtyczki

C)

  w zależności od stosowanej pokrywy ochronnej ((5), (6), (7)) oraz rękojeści dodatkowej ((4))

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.