# Műszaki adatok

Sarokcsiszoló |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 750 | 750 | 750
Méretezési fordulatszámA) | perc-1 | 12000 | 12000 | 12000
Max. csiszolótárcsa-átmérő / gumi csiszolótányér átmérő | mm | 115 | 125 | 125
A csiszolótengely menete |  | M 14 | M 14 | M 14
A csiszolótengely menet max. hossza | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Újraindulás elleni védelem |  | ● | ● | ●
SúlyB)C)
standard pótfogantyúval | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Érintésvédelmi osztály |  | / II | / II | / II

A)

  Méretezési üresjárati fordulatszám az EN IEC 62841-2-3 szerint a hozzáillő betétszerszámok kiválasztásához. A tényleges üresjárati fordulatszám biztonsági meggondolásokból és a gyártási tűrések következtében is alacsonyabb.

B)

  Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül

C)

  Az alkalmazásra kerülő védőbúrától ((5), (6), (7)) és az alkalmazásra kerülő pótfogantyútól ((4)) függően

Sarokcsiszoló |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Névleges felvett teljesítmény | W | 850 | 850
Méretezési fordulatszámA) | perc-1 | 12000 | 12000
Max. csiszolótárcsa-átmérő / gumi csiszolótányér átmérő | mm | 125 | 125
A csiszolótengely menete |  | M 14 | M 14
A csiszolótengely menet max. hossza | mm | 11,5 | 11,5
Újraindulás elleni védelem |  | ● | ●
SúlyB)C)
standard pótfogantyúval | kg | 1,9 | 1,9
Érintésvédelmi osztály |  | / II | / II

A)

  Méretezési üresjárati fordulatszám az EN IEC 62841-2-3 szerint a hozzáillő betétszerszámok kiválasztásához. A tényleges üresjárati fordulatszám biztonsági meggondolásokból és a gyártási tűrések következtében is alacsonyabb.

B)

  Súly hálózati csatlakozókábel és hálózati csatlakozódugó nélkül

C)

  Az alkalmazásra kerülő védőbúrától ((5), (6), (7)) és az alkalmazásra kerülő pótfogantyútól ((4)) függően

A adatok 230 V hálózati feszültségre [U] vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek és külön egyes országok számára készült kivitelek esetén ezek az adatok változhatnak.