# Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na shemo električnega orodja na strani s shemami.

(1) | Sprostitvena ročica zaščitnega pokrova
(2) | Tipka za blokado vretena
(3) | Stikalo za vklop/izklop
(4) | Standardni pomožni ročaj (izolirana oprijemalna površina)A)
(5) | Zaščitni pokrov za rezanjeA)
(6) | Zaščitni pokrov za brušenje
(7) | Pokrov za rezanje
(8) | Prijemalna prirobnica s tesnilnim obročkom
(9) | Brusilna ploščaA)
(10) | Rezalna ploščaA)
(11) | Diamantna rezalna ploščaA)
(12) | Zatezna matica
(13) | Ključ za dve luknji za zatezno matico/okroglo matico
(14) | Ročaj (izolirana oprijemalna površina)
(15) | Brusilno vreteno
(16) | Zaščita za rokeA)
(17) | Gumijasti brusilni krožnikA)
(18) | Brusilni listA)
(19) | Okrogla maticaA)
(20) | Lončasta ščetkaA)
(21) | Odsesovalni pokrov za rezanje z vodiliA)
(22) | Viličasti ključA)

A)

  Ta pribor ne spada v standardni obseg dobave.