# Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları ile grafik sayfasındaki elektrikli el aleti resmindeki numaralar aynıdır.

(1) | Koruyucu kapak boşa alma kolu
(2) | Mil kilitleme düğmesi
(3) | Açma/kapama şalteri
(4) | Standart ilave tutamak (izolasyonlu tutma yüzeyi)A)
(5) | Kesme için kullanılan koruyucu kapakA)
(6) | Taşlama için koruyucu kapak
(7) | Kesme için kullanılan kapak
(8) | O-ringli bağlama flanşı
(9) | Taşlama diskiA)
(10) | Kesme diskiA)
(11) | Elmas kesme diskiA)
(12) | Germe somunu
(13) | Germe somunu/yuvarlak başlı somun için iki pimli anahtar
(14) | Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
(15) | Taşlama mili
(16) | El korumaA)
(17) | Kauçuk zımpara tablasıA)
(18) | Zımpara kağıdıA)
(19) | Yuvarlak başlı somunA)
(20) | Çanak fırçaA)
(21) | Kılavuz kızakla kesme işlerinde toz emme kapağıA)
(22) | Çatal anahtarA)

A)

  Bu aksesuarlar standart teslimat kapsamına dahil değildir.