# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Kaitsekatte lukustuse vabastamishoob
(2) | Spindli lukustusnupp
(3) | Sisse-/väljalüliti
(4) | Standardne lisakäepide (isoleeritud haardepind)A)
(5) | Kaitsekate lõikamiseksA)
(6) | Kaitsekate lihvimiseks
(7) | Kate lõikamiseks
(8) | O-rõngastihendiga tugiäärik
(9) | LihvketasA)
(10) | LõikeketasA)
(11) | TeemantlõikeketasA)
(12) | Kinnitusmutter
(13) | Kaheavavõti kinnitusmutri/ümarmutri jaoks
(14) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(15) | Lihvspindel
(16) | KäekaitseA)
(17) | Kummist lihvtaldrikA)
(18) | LihvpaberA)
(19) | ÜmarmutterA)
(20) | KausshariA)
(21) | Tolmueemalduskate juhtkelguga lõikamiseksA)
(22) | HarkvõtiA)

A)

  See tarvik ei kuulu standard-tarnekomplekti.