# Vyobrazené komponenty

Číslovanie zobrazených komponentov sa vzťahuje na znázornenie elektrického náradia na grafickej strane.

(1) | Odisťovacia páčka pre ochranný kryt
(2) | Aretačné tlačidlo vretena
(3) | Vypínač
(4) | Štandardná prídavná rukoväť (izolovaná úchopová plocha)A)
(5) | Ochranný kryt na rezanieA)
(6) | Ochranný kryt na brúsenie
(7) | Kryt na rezanie
(8) | Upínacia príruba s O-krúžkom
(9) | Brúsny kotúčA)
(10) | Rezací kotúčA)
(11) | Diamantový rezací kotúčA)
(12) | Upínacia matica
(13) | Kolíkový kľúč pre upínaciu/okrúhlu maticu
(14) | Rukoväť (izolovaná úchopová plocha)
(15) | Brúsne vreteno
(16) | Ochrana rúkA)
(17) | Gumený brúsny tanierA)
(18) | Brúsny listA)
(19) | Okrúhla maticaA)
(20) | Miskovitá kefaA)
(21) | Odsávací kryt na rezanie s vodiacimi saňamiA)
(22) | Vidlicový kľúčA)

A)

  Toto príslušenstvo nepatrí do štandardného rozsahu dodávky.