# الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

(1) | ذراع فك إقفال غطاء الوقاية
(2) | زر تثبيت محور الدوران
(3) | مفتاح التشغيل والإطفاء
(4) | مقبض إضافي قياسي (سطح قبض معزول)A)
(5) | غطاء وقاية خاص بالقطعA)
(6) | غطاء وقاية خاص بالتجليخ
(7) | غطاء خاص بالقطع
(8) | شفة التثبيت مع حلقة منع التسريب
(9) | قرص الجلخA)
(10) | قرص القطعA)
(11) | قرص القطع الماسيA)
(12) | صامولة الشد
(13) | مفتاح ربط ثنائي الرأس المجوف لصامولة الشد/الصامولة المستديرة
(14) | مقبض (سطح قبض معزول)
(15) | محور دوران الجلاخة
(16) | واقية اليدA)
(17) | صحون الجلخ المطاطيةA)
(18) | قرص التجليخA)
(19) | الصامولة المستديرةA)
(20) | فرشاة قدحيةA)
(21) | غطاء الشفط للقطع مع دليل التوجيهA)
(22) | مفتاح هلاليA)

A)

  إن هذه التوابع ليست محتواة ضمن إطار التوريد الاعتيادي.