# Tehnični podatki

Kotni brusilnik |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Nazivna moč | W | 750 | 750 | 750
Nazivno število vrtljajevA) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000
Najv. premer brusne plošče/gumijastega brusnega krožnika | mm | 115 | 125 | 125
Navoj brusnega vretena |  | M 14 | M 14 | M 14
Najv. dolžina navoja brusnega vretena | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Zaščita pred ponovnim zagonom |  | ● | ● | ●
TežaB)C)
S standardnim pomožnim ročajem | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Razred zaščite |  | / II | / II | / II

A)

  Nazivno število vrtljajev v prostem teku po EN IEC 62841-2-3 za izbiro primernih nastavkov. Dejansko število vrtljajev v prostem teku je iz varnostnih razlogov in zaradi proizvodnih toleranc nižje.

B)

  Teža brez omrežnega kabla in vtiča

C)

  glede na uporabljeni zaščitni pokrov ((5), (6), (7)) in uporabljeni pomožni ročaj ((4))

Kotni brusilnik |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Nazivna moč | W | 850 | 850
Nazivno število vrtljajevA) | min–1 | 12000 | 12000
Najv. premer brusne plošče/gumijastega brusnega krožnika | mm | 125 | 125
Navoj brusnega vretena |  | M 14 | M 14
Najv. dolžina navoja brusnega vretena | mm | 11,5 | 11,5
Zaščita pred ponovnim zagonom |  | ● | ●
TežaB)C)
S standardnim pomožnim ročajem | kg | 1,9 | 1,9
Razred zaščite |  | / II | / II

A)

  Nazivno število vrtljajev v prostem teku po EN IEC 62841-2-3 za izbiro primernih nastavkov. Dejansko število vrtljajev v prostem teku je iz varnostnih razlogov in zaradi proizvodnih toleranc nižje.

B)

  Teža brez omrežnega kabla in vtiča

C)

  glede na uporabljeni zaščitni pokrov ((5), (6), (7)) in uporabljeni pomožni ročaj ((4))

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.