# Zaj és vibráció értékek

|  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
|  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
A zajkibocsátási értékek a EN IEC 62841-2-3 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra. Az elektromos kéziszerszám A-értékelésű zajszintjének tipikus értéke
Hangnyomásszint Hangteljesítményszint Szórás, K Viseljen fülvédőt! | dB(A) dB(A) dB | 93 101 3 | 93 101 3 | 93 101 3
Az ah rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és a K szórás a EN IEC 62841-2-3 szabványnak megfelelően meghatározott értékei:
Felületcsiszolás:
ah K | m/s2 m/s2 | 4,3 1,5 | 4,3 1,5 | 4,3 1,5
Csiszolás csiszolópapírral:
ah K | m/s2 m/s2 | 4,4 1,5 | 4,4 1,5 | 4,4 1,5
Darabolás:
ah K | m/s2 m/s2 | 5,3 1,5 | 5,3 1,5 | 5,3 1,5

|  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
|  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
A zajkibocsátási értékek a EN IEC 62841-2-3 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra. Az elektromos kéziszerszám A-értékelésű zajszintjének tipikus értéke
Hangnyomásszint Hangteljesítményszint Szórás, K Viseljen fülvédőt! | dB(A) dB(A) dB | 95 103 3 | 95 103 3
Az ah rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és a K szórás a EN IEC 62841-2-3 szabványnak megfelelően meghatározott értékei:
Felületcsiszolás:
ah K | m/s2 m/s2 | 6,4 1,5 | 6,4 1,5
Csiszolás csiszolópapírral:
ah K | m/s2 m/s2 | 6,6 1,5 | 6,6 1,5
Darabolás:
ah K | m/s2 m/s2 | 6,4 1,5 | 6,4 1,5

Vékony fémlemezek, vagy más, könnyen rezgésbe jövő nagy felületű anyagok csiszolása a zajkibocsátást 15 dB-lel is megnövelheti. A megnövekedett zajkibocsátást megfelelő csillapító szőnyeg alkalmazásával csökkenteni lehet. A megnövekedett zajkibocsátást a zajteljesítménnyel kapcsolatos kockázatok megbecslésénél és a megfelelő hallásvédő felszerelés kiválasztásánál is figyelembe kell venni.

Az ezen utasításokban megadott rezgésszint és zajkibocsátási érték egy szabványban rögzített mérési módszerrel került meghatározásra és az elektromos kéziszerszámok egymással való összehasonlítására alkalmazható. Ez az érték a rezgés- és zajkibocsátás ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint és zajkibocsátási érték az elektromos kéziszerszám fő alkalmazásaira vonatkozik. Ha az elektromos kéziszerszámot más alkalmazásokra, eltérő betétszerszámokkal vagy nem kielégítő karbantartás mellett használják, a rezgésszint és a zajkibocsátási érték a fenti értékektől eltérhet. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgés- és zajkibocsátást lényegesen megnövelheti.

A rezgés- és zajkibocsátás pontos megbecsüléséhez figyelembe kell venni azokat az időszakokat is, amikor a készülék kikapcsolt állapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem kerül ténylegesen használatra. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgés- és zajkibocsátást lényegesen csökkentheti.

Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a rezgések hatása elleni védelmére, például: Az elektromos kéziszerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek melegen tartása, a munkamenetek megszervezése.