# Tekniske data

Vinkelsliber |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Nominel optagen effekt | W | 750 | 750 | 750
Nominelt omdrejningstalA) | o/min | 12000 | 12000 | 12000
Maks. slibeskivediameter/gummislibeskivediameter | mm | 115 | 125 | 125
Slibespindelgevind |  | M 14 | M 14 | M 14
Maks. gevindlængde af slibespindel | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Genstartsbeskyttelse |  | ● | ● | ●
VægtB)C)
med standard-ekstrahåndtag | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Kapslingsklasse |  | / II | / II | / II

A)

  Nominelt omdrejningstal ubelastet iht. EN IEC 62841-2-3 til valg af passende indsatsværktøjer. Det faktiske omdrejningstal i tomgang er lavere af sikkerhedsgrunde og på grund af fremstillingstolerancerne.

B)

  Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik

C)

  Afhængigt af den anvendte beskyttelsesskærm ((5), (6), (7)) og det anvendte ekstrahåndtag ((4))

Vinkelsliber |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Nominel optagen effekt | W | 850 | 850
Nominelt omdrejningstalA) | o/min | 12000 | 12000
Maks. slibeskivediameter/gummislibeskivediameter | mm | 125 | 125
Slibespindelgevind |  | M 14 | M 14
Maks. gevindlængde af slibespindel | mm | 11,5 | 11,5
Genstartsbeskyttelse |  | ● | ●
VægtB)C)
med standard-ekstrahåndtag | kg | 1,9 | 1,9
Kapslingsklasse |  | / II | / II

A)

  Nominelt omdrejningstal ubelastet iht. EN IEC 62841-2-3 til valg af passende indsatsværktøjer. Det faktiske omdrejningstal i tomgang er lavere af sikkerhedsgrunde og på grund af fremstillingstolerancerne.

B)

  Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik

C)

  Afhængigt af den anvendte beskyttelsesskærm ((5), (6), (7)) og det anvendte ekstrahåndtag ((4))

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.