# Tillatte slipeverktøy

Du kan bruke alt slipeverktøy som er nevnt i denne bruksanvisningen.

Det benyttede slipeverktøyets tillatte turtall [o/min] eller periferihastighet [m/s] må være i samsvar med angivelsene i tabellen nedenfor.

Du må derfor kontrollere tillatt turtall eller periferihastighet på etiketten til slipeverktøyet.

| maks. [mm] | [mm] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [o/min] | [m/s]
| 115 125 | 6 6 | – – | 22,2 22,2 | – – | 12000 12000 | 80 80
| 115 125 | 3 3 | – – | 22,2 22,2 | – – | 12000 12000 | 80 80
| 115 125 | – – | – – | – – | – – | 12000 12000 | 80 80
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 12000 | 80
| 115 125 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 12000 12000 | 80 80