# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes i‌lus‌tra‌dos refere‑se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Alavanca de desbloqueio para tampa de proteção
(2) | Tecla de bloqueio do veio
(3) | Interruptor de ligar/desligar
(4) | Punho adicional padrão (superfície do punho isolada)A)
(5) | Tampa de proteção para cortarA)
(6) | Tampa de proteção para lixar
(7) | Cobertura para cortar
(8) | Flange de admissão com O-ring
(9) | Disco de rebarbarA)
(10) | Disco de corteA)
(11) | Disco de corte de diamanteA)
(12) | Porca de aperto
(13) | Chave de dois furos para porca de aperto/porca redonda
(14) | Punho (superfície do punho isolada)
(15) | Veio de trabalho
(16) | Proteção das mãosA)
(17) | Prato de lixar em borrachaA)
(18) | Folha de lixaA)
(19) | Porca redondaA)
(20) | Catrabucha tipo tachoA)
(21) | Tampa de aspiração para cortar com patim de guiaA)
(22) | Chave de bocasA)

A)

  Este acessório não pertence ao volume de fornecimento.