# Informacija apie triukšmą ir vibraciją

|  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
|  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal EN IEC 62841-2-3. Pagal A skalę išmatuotas elektrinio įrankio triukšmo lygis tipiniu atveju siekia
Garso slėgio lygis Garso galios lygis Paklaida K Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis! | dB(A) dB(A) dB | 93 101 3 | 93 101 3 | 93 101 3
Vibracijos bendroji vertė ah (trijų krypčių atstojamasis vektorius) ir paklaida K nustatyta pagal EN IEC 62841-2-3:
Paviršiaus šlifavimas:
ah K | m/s2 m/s2 | 4,3 1,5 | 4,3 1,5 | 4,3 1,5
Šlifavimas naudojant šlifavimo popieriaus lapelį:
ah K | m/s2 m/s2 | 4,4 1,5 | 4,4 1,5 | 4,4 1,5
Pjovimas abrazyviniais pjovimo diskais:
ah K | m/s2 m/s2 | 5,3 1,5 | 5,3 1,5 | 5,3 1,5

|  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
|  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal EN IEC 62841-2-3. Pagal A skalę išmatuotas elektrinio įrankio triukšmo lygis tipiniu atveju siekia
Garso slėgio lygis Garso galios lygis Paklaida K Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis! | dB(A) dB(A) dB | 95 103 3 | 95 103 3
Vibracijos bendroji vertė ah (trijų krypčių atstojamasis vektorius) ir paklaida K nustatyta pagal EN IEC 62841-2-3:
Paviršiaus šlifavimas:
ah K | m/s2 m/s2 | 6,4 1,5 | 6,4 1,5
Šlifavimas naudojant šlifavimo popieriaus lapelį:
ah K | m/s2 m/s2 | 6,6 1,5 | 6,6 1,5
Pjovimas abrazyviniais pjovimo diskais:
ah K | m/s2 m/s2 | 6,4 1,5 | 6,4 1,5

Šlifuojant plonas skardas arba kitokias labai vibruojančias medžiagas su dideliu paviršiumi, triukšmo emisijos vertė gali padidėti 15 dB. Tinkamais sunkiais izoliaciniais kilimėliais padidėjusią garso emisiją galima sumažinti. Atsižvelgti į didesnę triukšmo emisiją reikia tiek vertinant triukšmo galios riziką, tiek parenkant tinkamas klausos apsaugos priemones.

Šioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis ir triukšmo emisija buvo išmatuoti pagal standar‌tizuotą matavimo metodą, ir juos galima naudoti elektriniams įrankiams palyginti. Jie taip pat skirti vibracijos ir triukšmo emisijai iš anksto įvertinti.

Nurodytas vibracijos lygis ir triukšmo emisijos vertė atspindi pagrindinius elektrinio įrankio naudojimo atvejus. Tačiau jeigu elektrinis įrankis naudojamas kitokiai paskirčiai, su kitokiais darbo įran‌kiais arba jeigu jis nepakankamai techniškai prižiūrimas, vibracijos lygis ir triukšmo emisijos vertė gali kisti. Tokiu atveju vibracijos ir triukšmo emisija per visą darbo laikotarpį gali žymiai padidėti.

Norint tiksliai įvertinti vibracijos ir triukšmo emisiją per tam tikrą darbo laiką, reikia atsižvelgti ir į laiką, per kurį elektrinis įrankis buvo išjungtas arba, nors ir veikė, bet nebuvo naudojamas. Tai įvertinus, vibracijos ir triukšmo emisija per visą darbo laiką žymiai sumažės.

Dirbančiajam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite papildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrinių ir darbo įrankių techninę priežiū‌rą, rankų šildymą, darbo eigos organizavimą.