# Tehnički podaci

Ugaona brusilica |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Nominalna ulazna snaga | W | 750 | 750 | 750
Nominalni broj obrtajaA) | min-1 | 12000 | 12000 | 12000
Maksimalni prečnik brusnog diska/gumenog brusnog tanjira | mm | 115 | 125 | 125
Navoj brusnog vretena |  | M 14 | M 14 | M 14
Maksimalna dužina navoja brusnog vretena | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | ● | ● | ●
TežinaB)C)
sa standardnom dodatnom ručkom | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Klasa zaštite |  | / II | / II | / II

A)

  Nominalni broj obrtaja u praznom hodu u skladu sa EN IEC 62841-2-3 za izbor odgovarajućeg namenskog alata. Stvarni broj obrtaja u praznom hodu je iz sigurnosnih razloga i usled tolerancije tokom proizvodnje manji.

B)

  Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača

C)

  u zavisnosti od zaštitne haube koju koristite ((5), (6), (7)) i dodatne ručke koju koristite ((4))

Ugaona brusilica |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Nominalna ulazna snaga | W | 850 | 850
Nominalni broj obrtajaA) | min-1 | 12000 | 12000
Maksimalni prečnik brusnog diska/gumenog brusnog tanjira | mm | 125 | 125
Navoj brusnog vretena |  | M 14 | M 14
Maksimalna dužina navoja brusnog vretena | mm | 11,5 | 11,5
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | ● | ●
TežinaB)C)
sa standardnom dodatnom ručkom | kg | 1,9 | 1,9
Klasa zaštite |  | / II | / II

A)

  Nominalni broj obrtaja u praznom hodu u skladu sa EN IEC 62841-2-3 za izbor odgovarajućeg namenskog alata. Stvarni broj obrtaja u praznom hodu je iz sigurnosnih razloga i usled tolerancije tokom proizvodnje manji.

B)

  Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača

C)

  u zavisnosti od zaštitne haube koju koristite ((5), (6), (7)) i dodatne ručke koju koristite ((4))

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.