# Илустрација на компоненти

Нумерирањето на илустрираните компоненти се однесува на приказот на електричниот алат на графичката страница.

(1) | Лост за отклучување на заштитниот капак
(2) | Копче за блокирање на вретеното
(3) | Прекинувач за вклучување/исклучување
(4) | Стандардна-дополнителна рачка (изолирана површина на рачката)A)
(5) | Заштитен капак за сечењеA)
(6) | Заштитен капак за брусење
(7) | Поклопец за сечење
(8) | Приклучна прирабница со O-прстен
(9) | Брусна плочаA)
(10) | Диск за сечењеA)
(11) | Дијамантски диск за сечењеA)
(12) | Затезна навртка
(13) | Клуч со два отвори за затезна навртка/тркалезна навртка
(14) | Рачка (изолирана површина на рачката)
(15) | Брусно вретено
(16) | Заштита за рацетеA)
(17) | Гумен брусен дискA)
(18) | Сечило за пилаA)
(19) | Тркалезна наврткаA)
(20) | Лончеста четкаA)
(21) | Капак за всисување за сечење со лизгачки водилкиA)
(22) | Вилушкаст клучA)

A)

  Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака.