# Tehnički podaci

Kutna brusilica |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Nazivna primljena snaga | W | 750 | 750 | 750
Nazivni broj okretajaA) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000
Maks. promjer brusne ploče/gumenog brusnog tanjura | mm | 115 | 125 | 125
Navoj brusnog vretena |  | M 14 | M 14 | M 14
Maks. dužina navoja brusnog vretena | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | ● | ● | ●
TežinaB)C)
sa standardnom dodatnom ručkom | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Klasa zaštite |  | / II | / II | / II

A)

  Nazivni broj okretaja u praznom hodu u skladu s normom EN IEC 62841-2-3 za odabir prikladnih radnih alata. Stvarni broj okretaja u praznom hodu je manji iz sigurnosnih razloga i uvjetovan proizvodnim tolerancijama.

B)

  Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača

C)

  ovisno o korištenom štitniku ((5), (6), (7)) i korištenoj dodatnoj ručki ((4))

Kutna brusilica |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Nazivna primljena snaga | W | 850 | 850
Nazivni broj okretajaA) | min–1 | 12000 | 12000
Maks. promjer brusne ploče/gumenog brusnog tanjura | mm | 125 | 125
Navoj brusnog vretena |  | M 14 | M 14
Maks. dužina navoja brusnog vretena | mm | 11,5 | 11,5
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | ● | ●
TežinaB)C)
sa standardnom dodatnom ručkom | kg | 1,9 | 1,9
Klasa zaštite |  | / II | / II

A)

  Nazivni broj okretaja u praznom hodu u skladu s normom EN IEC 62841-2-3 za odabir prikladnih radnih alata. Stvarni broj okretaja u praznom hodu je manji iz sigurnosnih razloga i uvjetovan proizvodnim tolerancijama.

B)

  Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača

C)

  ovisno o korištenom štitniku ((5), (6), (7)) i korištenoj dodatnoj ručki ((4))

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.