# Техникалық мәліметтер

Бұрыштық ажарлау машинасы |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 750 | 750 | 750
Өлшенген айналу жиілігіA) | мин-1 | 12000 | 12000 | 12000
Ажарлағыш дискінің/резеңке ажарлау тәрелкесінің макс. диаметрі | мм | 115 | 125 | 125
Ажарлау шпинделінің ирек оймасы |  | M 14 | M 14 | M 14
Шпиндель ирек оймасының макс. ұзындығы | мм | 11,5 | 11,5 | 11,5
Қайта іске қосылудан қорғаныс |  | ● | ● | ●
СалмағыB)C)
Стандартты қосымша тұтқасы бар | кг | 1,9 | 1,9 | 1,9
Қорғаныс класы |  | / II | / II | / II

A)

  Жарамды алмалы-салмалы аспаптарды таңдау үшін EN IEC 62841-2-3 бойынша есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі. Шынайы бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі қауіпсіздік тұрғысынан және технологиялық рұқсатты ауытқуларға байланысты төменірек болады.

B)

  Желілік қуат сымынсыз және қуат ашасынсыз салмағы

C)

  пайдаланылатын қорғаныш қаптамаға ((5), (6), (7)) және пайдаланылатын қосымша тұтқаға ((4)) байланысты

Бұрыштық ажарлау машинасы |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 850 | 850
Өлшенген айналу жиілігіA) | мин-1 | 12000 | 12000
Ажарлағыш дискінің/резеңке ажарлау тәрелкесінің макс. диаметрі | мм | 125 | 125
Ажарлау шпинделінің ирек оймасы |  | M 14 | M 14
Шпиндель ирек оймасының макс. ұзындығы | мм | 11,5 | 11,5
Қайта іске қосылудан қорғаныс |  | ● | ●
СалмағыB)C)
Стандартты қосымша тұтқасы бар | кг | 1,9 | 1,9
Қорғаныс класы |  | / II | / II

A)

  Жарамды алмалы-салмалы аспаптарды таңдау үшін EN IEC 62841-2-3 бойынша есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі. Шынайы бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі қауіпсіздік тұрғысынан және технологиялық рұқсатты ауытқуларға байланысты төменірек болады.

B)

  Желілік қуат сымынсыз және қуат ашасынсыз салмағы

C)

  пайдаланылатын қорғаныш қаптамаға ((5), (6), (7)) және пайдаланылатын қосымша тұтқаға ((4)) байланысты

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.