# Montere verneinnretning

- Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.

Merknad: Etter brudd på slipeskiven under drift eller skader på festeinnretningene på vernedekselet/elektroverktøyet må elektroverktøyet omgående sendes inn til kundeservice. Adresser se avsnittet "Kundeservice og kundeveiledning".

##

Merknad: Før du bruker elektroverktøyet til sliping, demonterer du den monterte beskyttelsen for kapping (7) (se bilde B).

Legg vernedekselet (6) på holderen på elektroverktøyet helt til kodeknastene til vernedekselet stemmer overens med holderen. Trykk og hold samtidig på utløserspaken (1).
Trykk vernedekselet (6) på spindelhalsen helt til kragen til vernedekselet sitter på flensen til elektroverktøyet, og drei på vernedekselet til det høres at det festes.
Tilpass posisjonen til vernedekselet (6) til arbeidsoperasjonen. Dette gjør du ved å trykke utløserspaken (1) opp og dreie vernedekselet (6) til ønsket posisjon.

- Still alltid inn vernedekselet (6) slik at begge tappene på utløserspaken (1) griper inn i de tilsvarende utsparingene til vernedekselet (6).

- Still inn vernedekselet (6) slik at gnistregn i retning brukeren unngås.

- I tilbehørets dreieretningen (6) skal vernedekselet bare kunne dreies ved aktivering av utløserspaken (1) ! Ellers må elektroverktøyet ikke brukes videre og må leveres til kundeservice.

Merknad: Kodeknastene på vernedekselet (6) sikrer at bare et vernedeksel som passer for elektroverktøyet kan monteres.

##

- Ved kapping må du alltid bruke vernedekselet for kapping (5) eller vernedekselet for sliping (6) sammen med beskyttelsen for kapping (7).

- Sørg for tilstrekkelig støvavsug ved kapping i stein.

Vernedekselet for kapping (5) monteres som vernedekselet for sliping (6).

### Deksel for kapping av plast

Sett beskyttelsen for kapping (7) av plast på vernedekselet for sliping (6) (se bilde A). Beskyttelsen (7) festes hørbart på vernedekselet (6).
For å demontere (se bilde B) løsner du beskyttelsen (7) på vernedekselet (6) (➊) til venstre eller høyre og trekker beskyttelsen av (➋).

##

Avsugshetten for kapping med styreskinner (21) monteres på samme måte som vernedekselet for sliping.

Ekstrahåndtaket (4) festes gjennom bøylen på avsugshetten på girkassehuset, slik at elektroverktøyet festes til avsugshetten. En egnet støvsuger fra Bosch kan kobles til avsugshetten med styreskinner (21). Sett sugesangen med støvsugeradapteren i festestussen for denne på avsugshetten.

Merknad: Friksjonen som oppstår av støvet i sugeslangen og tilbehøret under arbeidet forårsaker en elektrostatisk oppladning som brukeren kan oppleve som statisk utladning (avhengig av omgivelsesfaktorer og brukerens fysiologiske tilstand). Bosch anbefaler generelt å bruke en antistatisk sugeslange (tilbehør) til fjerning av fint støv og tørre materialer.

##

- Monter alltid håndbeskyttelsen(16) når du skal bruke gummislipeskiven (17) eller koppbørsten (20).

Fest håndbeskyttelsen (16) med ekstrahåndtaket (4).

##

Skru ekstrahåndtaket (4) inn på høyre eller venstre side av girhodet avhengig av typen bruk.

- Bruk ikke elektroverktøyet uten ekstrahåndtaket (4).

- Elektroverktøyet må ikke brukes hvis ekstrahåndtaket (4) er skadet. Det må ikke gjøres noen endringer på ekstrahåndtaket (4).