# Tekniske data

Vinkelsliper |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Opptatt effekt | W | 750 | 750 | 750
MerketurtallA) | o/min | 12000 | 12000 | 12000
Maks. slipeskive-/gummislipeskivediameter | mm | 115 | 125 | 125
Slipespindelgjenger |  | M 14 | M 14 | M 14
Maks. gjengelengde på slipespindelen | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Gjenstartbeskyttelse |  | ● | ● | ●
VektB)C)
med standard ekstrahåndtak | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Kapslingsgrad |  | / II | / II | / II

A)

  Nominelt tomgangsturtall ifølge EN IEC 62841-2-3 for valg av egnede innsatsverktøy. Av sikkerhetsgrunner og på grunn av produksjonstoleranser er det faktiske tomgangsturtallet lavere.

B)

  Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel

C)

  Avhengig av det benyttede vernedekselet ((5), (6), (7)) og det benyttede ekstrahåndtaket ((4), )

Vinkelsliper |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Opptatt effekt | W | 850 | 850
MerketurtallA) | o/min | 12000 | 12000
Maks. slipeskive-/gummislipeskivediameter | mm | 125 | 125
Slipespindelgjenger |  | M 14 | M 14
Maks. gjengelengde på slipespindelen | mm | 11,5 | 11,5
Gjenstartbeskyttelse |  | ● | ●
VektB)C)
med standard ekstrahåndtak | kg | 1,9 | 1,9
Kapslingsgrad |  | / II | / II

A)

  Nominelt tomgangsturtall ifølge EN IEC 62841-2-3 for valg av egnede innsatsverktøy. Av sikkerhetsgrunner og på grunn av produksjonstoleranser er det faktiske tomgangsturtallet lavere.

B)

  Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel

C)

  Avhengig av det benyttede vernedekselet ((5), (6), (7)) og det benyttede ekstrahåndtaket ((4), )

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.