# Informação sobre ruídos/vibrações

|  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
|  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Os valores de emissão de ruído foram determinados de acordo com EN IEC 62841-2-3. Normalmente, o nível sonoro de classe A da ferramenta elétrica compreende
Nível de pressão sonora Nível de potência sonora Incerteza K Utilizar proteção auditiva! | dB(A) dB(A) dB | 93 101 3 | 93 101 3 | 93 101 3
Valores totais de vibração ah (soma dos vetores das três direções) e incerteza K determinada segundo EN IEC 62841-2-3:
Retificação superficial:
ah K | m/s2 m/s2 | 4,3 1,5 | 4,3 1,5 | 4,3 1,5
Lixamento com disco:
ah K | m/s2 m/s2 | 4,4 1,5 | 4,4 1,5 | 4,4 1,5
Cortar:
ah K | m/s2 m/s2 | 5,3 1,5 | 5,3 1,5 | 5,3 1,5

|  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
|  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Os valores de emissão de ruído foram determinados de acordo com EN IEC 62841-2-3. Normalmente, o nível sonoro de classe A da ferramenta elétrica compreende
Nível de pressão sonora Nível de potência sonora Incerteza K Utilizar proteção auditiva! | dB(A) dB(A) dB | 95 103 3 | 95 103 3
Valores totais de vibração ah (soma dos vetores das três direções) e incerteza K determinada segundo EN IEC 62841-2-3:
Retificação superficial:
ah K | m/s2 m/s2 | 6,4 1,5 | 6,4 1,5
Lixamento com disco:
ah K | m/s2 m/s2 | 6,6 1,5 | 6,6 1,5
Cortar:
ah K | m/s2 m/s2 | 6,4 1,5 | 6,4 1,5

O lixamento de chapas finas ou de outros materiais facilmente vibrantes com grande superfície pode causar um valor de emissão de ruído aumentado até 15dB. Através de tapetes pesados de amortecimento é possível reduzir a elevada emissão sonora. A elevada emissão de ruído deve ser considerada tanto na avaliação dos riscos da potência do ruído como na seleção de uma proteção auditiva adequada.

O nível de vibrações indicado nestas instruções e o valor de emissões sonoras foram medidos de acordo com um processo de medição normalizado e podem ser utilizados para a comparação de ferramentas elétricas. Também são adequados para uma avaliação provisória das emissões sonoras e de vibrações.

O nível de vibrações indicado e o valor de emissões sonoras representam as aplicações principais da ferramenta elétrica. Se a ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicações, com outras ferramentas de trabalho ou com manutenção insuficiente, é possível que o nível de vibrações e de emissões sonoras seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a emissão sonora e de vibrações para o período completo de trabalho.

Para uma estimação exata da emissão sonora e de vibrações, também deveriam ser considerados os períodos nos quais o aparelho está desligado ou funciona, mas não está sendo utilizado. Isto pode reduzir a emissão sonora e de vibrações durante o completo período de trabalho.

Além disso também deverão ser estipuladas medidas de segurança para proteger o operador contra o efeito de vibrações, como por exemplo: manutenção de ferramentas elétricas e acessórios, manter as mãos quentes e organização dos processos de trabalho.