# Technische Daten

Winkelschleifer |  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Nennaufnahmeleistung | W | 750 | 750 | 750
BemessungsdrehzahlA) | min-1 | 12000 | 12000 | 12000
max. Schleifscheibendurchmesser/Gummischleiftellerdurchmesser | mm | 115 | 125 | 125
Schleifspindelgewinde |  | M 14 | M 14 | M 14
max. Gewindelänge der Schleifspindel | mm | 11,5 | 11,5 | 11,5
Wiederanlaufschutz |  | ● | ● | ●
GewichtB)C)
mit Standard-Zusatzgriff | kg | 1,9 | 1,9 | 1,9
Schutzklasse |  | / II | / II | / II

A)

  Bemessungs-Leerlaufdrehzahl nach EN IEC 62841-2-3 zur Auswahl passender Einsatzwerkzeuge. Die tatsächliche Leerlaufdrehzahl ist aus Sicherheitsgründen und bedingt durch Fertigungstoleranzen niedriger.

B)

  Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker

C)

  abhängig von der verwendeten Schutzhaube ((5), (6), (7)) und vom verwendeten Zusatzgriff ((4))

Winkelschleifer |  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Nennaufnahmeleistung | W | 850 | 850
BemessungsdrehzahlA) | min-1 | 12000 | 12000
max. Schleifscheibendurchmesser/Gummischleiftellerdurchmesser | mm | 125 | 125
Schleifspindelgewinde |  | M 14 | M 14
max. Gewindelänge der Schleifspindel | mm | 11,5 | 11,5
Wiederanlaufschutz |  | ● | ●
GewichtB)C)
mit Standard-Zusatzgriff | kg | 1,9 | 1,9
Schutzklasse |  | / II | / II

A)

  Bemessungs-Leerlaufdrehzahl nach EN IEC 62841-2-3 zur Auswahl passender Einsatzwerkzeuge. Die tatsächliche Leerlaufdrehzahl ist aus Sicherheitsgründen und bedingt durch Fertigungstoleranzen niedriger.

B)

  Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker

C)

  abhängig von der verwendeten Schutzhaube ((5), (6), (7)) und vom verwendeten Zusatzgriff ((4))

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.