# Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all’illustrazione dell’elettroutensile nella pagina con rappresentazione grafica.

(1) | Levetta di sbloccaggio cuffia di protezione
(2) | Pulsante di bloccaggio dell’alberino
(3) | Interruttore di avvio/arresto
(4) | Impugnatura supplementare standard (superficie di presa isolata)A)
(5) | Cuffia di protezione per taglioA)
(6) | Cuffia di protezione per levigatura
(7) | Copertura per il taglio
(8) | Flangia di attacco con O-ring
(9) | Mola abrasivaA)
(10) | Mola da taglioA)
(11) | Mola da taglio diamantataA)
(12) | Dado di serraggio
(13) | Chiave a due perni per dado di serraggio/dado cilindrico
(14) | Impugnatura (superficie di presa isolata)
(15) | Mandrino portamola
(16) | Protezione per le maniA)
(17) | Platorello in gommaA)
(18) | Foglio abrasivoA)
(19) | Dado cilindricoA)
(20) | Spazzola a tazzaA)
(21) | Cuffia di aspirazione per taglio con slitta di guidaA)
(22) | Chiave fissaA)

A)

  Questo accessorio non è compreso nella fornitura standard.