# Informacije o buci i vibracijama

|  | UniversalGrind 750-115 | UniversalGrind 750-125 | UniversalGrind 7-125
--- | --- | --- | --- | ---
|  | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎ | ‎3 603 CE2 0..‎
Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno EN IEC 62841-2-3. Razina buke električnog alata prema ocjeni A iznosi obično
Razina zvučnog tlaka Razina zvučne snage Nesigurnost K Nosite zaštitu za uši! | dB(A) dB(A) dB | 93 101 3 | 93 101 3 | 93 101 3
Ukupne vrijednosti vibracija ah (vektorski zbroj tri pravca) i nesigurnost K utvrđene u skladu s normom EN IEC 62841-2-3:
Brušenje površine:
ah K | m/s2 m/s2 | 4,3 1,5 | 4,3 1,5 | 4,3 1,5
Brušenje s pločom:
ah K | m/s2 m/s2 | 4,4 1,5 | 4,4 1,5 | 4,4 1,5
Rezanje:
ah K | m/s2 m/s2 | 5,3 1,5 | 5,3 1,5 | 5,3 1,5

|  | UniversalGrind 850-125 | UniversalGrind 8500-125
--- | --- | --- | ---
|  | ‎3 603 CE2 1..‎ | ‎3 603 CE2 1..‎
Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno EN IEC 62841-2-3. Razina buke električnog alata prema ocjeni A iznosi obično
Razina zvučnog tlaka Razina zvučne snage Nesigurnost K Nosite zaštitu za uši! | dB(A) dB(A) dB | 95 103 3 | 95 103 3
Ukupne vrijednosti vibracija ah (vektorski zbroj tri pravca) i nesigurnost K utvrđene u skladu s normom EN IEC 62841-2-3:
Brušenje površine:
ah K | m/s2 m/s2 | 6,4 1,5 | 6,4 1,5
Brušenje s pločom:
ah K | m/s2 m/s2 | 6,6 1,5 | 6,6 1,5
Rezanje:
ah K | m/s2 m/s2 | 6,4 1,5 | 6,4 1,5

Brušenje tankih limova ili drugih slabo vibrirajućih materijala velike površine može dovesti do emisijske vrijednosti buke koja je i do 15 dB veća. Povećana emisija buke može se smanjiti prikladnim teškim prigušnim prostirkama. Povećana emisija buke mora se uzeti u obzir pri procjeni rizika od buke i pri odabiru prikladnih zaštitnih slušalica.

Razina titranja koja je navedena u ovim uputama i emisijska vrijednost buke izmjerene su sukladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu emisije titranja i buke.

Navedena razina titranja i emisijska vrijednost buke predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se ustvari elek‌trični alat koristi za druge primjene s radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se nedo‌voljno održavaju, razina titranja i emisijska vrijednost buke mogu odstupati. Na taj se način može osjetno povećati emisija titranja i buke tijekom čitavog vremenskog perioda rada.

Za točnu procjenu emisija titranja i buke trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je alat bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. Na taj se način može osjetno smanjiti emisija titranja i buke tijekom čitavog vre‌menskog perioda rada.

Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja titranja kao npr.: održa‌vanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.