# Toerentalinstelling

## (AdvancedGrind 18V-80)

Met het stelwiel toerentalinstelling (7) kunt u het noodzakelijke toerental ook tijdens gebruik instellen. De gegevens in de volgende tabel zijn geadviseerde waarden.

Materiaal | Toepassing | Inzetgereedschap | Positie instelwiel
--- | --- | --- | ---
Metaal | Verf verwijderen | Schuurblad | 2–3
Metaal | Borstelen, ontroesten | Komstaalborstel, schuurblad | 3
Roestvrij staal | Slijpen | Slijpschijf/fiberschijf | 4−6
Metaal | Afbraamwerkzaamheden | Slijpschijf | 6
Metaal | Doorslijpen | Doorslijpschijf | 6
Steen | Doorslijpen | Diamantdoorslijpschijf | 6

De aangegeven waarden van de toerentalstanden zijn richtwaarden.

- De nominale snelheid van het accessoire moet ten minste gelijk zijn aan de maximale snelheid die op het elektrische gereedschap staat vermeld. Accessoires die sneller draaien dan hun nominale snelheid, kunnen breken en uit elkaar springen.