# Technische gegevens

Haakse slijpmachine |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Nominale spanning | V= | 18 | 18 | 18
Nominaal onbelast toerentalA)B) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000
Instelbereik toerental | min–1 | 2.800–12.000 | – | –
Max. slijpschijfdiameter/diameter rubber schuurplateau | mm | 125 | 115 | 125
Schroefdraad slijpas |  | M 14 | M 14 | M 14
Max. schroefdraadlengte van de slijpas | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Constant Electronic |  | ● | ● | ●
Toerentalinstelling |  | ● | – | –
Zacht aanlopen |  | ● | ● | ●
Nulspanningsbeveiliging |  | ● | ● | ●
Beveiliging tegen overbelasting |  | ● | ● | ●
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 2,4 (6,0 Ah) | 2,3 (6,0 Ah) | 2,4 (6,0 Ah)
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikD) en bij opslag | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Compatibele accu's |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Aanbevolen accu's voor volledig vermogen |  | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah
Aanbevolen oplaadapparatenE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Nominaal onbelast toerental volgens EN IEC 62841-2-3 voor passende inzetgereedschappen. Het werkelijke onbelaste toerental is om veiligheidsredenen en afhankelijk van productietoleranties lager.

C)

  afhankelijk van de gebruikte accu, de gebruikte beschermkap en van de gebruikte extra handgreep

D)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

E)

  De volgende oplaadapparaten zijn niet compatibel met de accu PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV