# Илустрација на компоненти

Нумерирањето на илустрираните компоненти се однесува на приказот на електричниот алат на графичката страница.

(1) | Лост за отклучување на заштитниот капак
(2) | Копче за блокирање на вретеното
(3) | Стрелка за правец на вртење на куќиштето
(4) | Прекинувач за вклучување/исклучување
(5) | Приказ на состојбата на наполнетост
(6) | БатеријаA)
(7) | Копче за контрола на бројот на вртежи (AdvancedGrind 18V-80)
(8) | Копче за отклучување на батеријаA)
(9) | Стандардна-дополнителна рачка (изолирана површина на рачката)A)
(10) | Дополнителна рачка за придушување на вибрациите (изолирана површина на рачката)A)
(11) | Заштитен капак за брусење
(12) | Заштитен капак за сечењеA)
(13) | Поклопец за сечење
(14) | Приклучна прирабница со O-прстен
(15) | Брусна плоча
(16) | Диск за сечењеA)
(17) | Дијамантски диск за сечењеA)
(18) | Затезна навртка (UniversalGrind 18V-75)
(19) | Брзозатезна навртка со држач (AdvancedGrind 18V-80)
(20) | Клуч со два отвори за затезна навртка/тркалезна навртка
(21) | Рачка (изолирана површина на рачката)
(22) | Брусно вретено
(23) | Заштита за рацетеA)
(24) | Гумен брусен дискA)
(25) | Сечило за пилаA)
(26) | Тркалезна наврткаA)
(27) | Лончеста четкаA)
(28) | Вилушкаст клучA)
(29) | Капак за всисување за сечење со лизгачки водилкиA)

A)

  Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Целосната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.