# Tehnilised andmed

Nurklihvmasin |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Nimipinge | V= | 18 | 18 | 18
Arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirusA)B) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000
Pöörlemiskiiruse seadevahemik | min–1 | 2800–12000 | – | –
Lihvketta/kummilihvtaldriku max läbimõõt | mm | 125 | 115 | 125
Lihvspindli keere |  | M 14 | M 14 | M 14
Lihvspindli keerme max pikkus | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Elektrooniline püsikiiruse hoidja |  | ● | ● | ●
Pöörlemiskiiruse eelvalik |  | ● | – | –
Sujuvkäivitus |  | ● | ● | ●
Taaskäivitumiskaitse |  | ● | ● | ●
Ülekoormuskaitse |  | ● | ● | ●
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgiC) | kg | 2,4 (6,0 Ah) | 2,3 (6,0 Ah) | 2,4 (6,0 Ah)
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselD) ja hoiustamisel | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Ühilduvad akud |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Täisvõimsuse jaoks soovitatavad akud |  | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah
Soovitatavad akulaadijadE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Normile EN IEC 62841-2-3 vastav arvutuslik tühikäigu-pöörlemiskiirus sobiva vahetatava tööriista valimiseks. Tegelik tühikäigu-pöörlemiskiirus on ohutuspõhjustel ja valmistamistolerantsidest tingitult madalam.

C)

  olenevalt kasutatavast akust, kasutatavast kaitsekattest ja kasutatavast lisakäepidemest

D)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

E)

  Järgmised laadimisseadmed ei sobi akuga PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV