# Montage des accessoires de ponçage

- Retirez l’accu de l’appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d’entretien/de maintenance, changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure lorsqu’on appuie par mégarde sur l’interrupteur Marche/Arrêt.

- Attendez que les meules à ébarber et les disques à tronçonner aient refroidi avant de les toucher. Les meules deviennent brûlantes pendant le travail.

Nettoyez la broche d’entraînement (22) et toutes les pièces à monter.

Pour serrer et libérer les meules et autres accessoires, pressez la touche de blocage de broche (2) afin de bloquer la broche d’entraînement.

- N’actionnez la touche de blocage de broche que lorsque la broche d’entraînement est à l’arrêt. L’outil électroportatif risque sinon d’être endommagé.

## Meule/disque à tronçonner

- Pour fixer un disque à ébarber/à tronçonner, utilisez l’écrou de serrage (18) ou l’écrou de serrage rapide avec étrier (19).

Montage avec écrou de serrage rapide (19)

(AdvancedGrind 18V-80)

N’utilisez que des meules et disques aux dimensions prescrites. Le diamètre de l’alésage central doit être adapté au flasque d’entraînement. N’utilisez ni raccords réducteurs ni adaptateurs.

Lors de l’utilisation de disques à tronçonner diamantés, veillez à ce que la flèche de sens de rotation sur le disque et le sens de rotation de l’outil électroportatif (voir la flèche de sens de rotation sur le carter) coïncident.

L’ordre de montage est visible sur la page avec les graphiques.

Pour fixer la meule / le disque à tronçonner, utilisez l’écrou de serrage rapide (19) sans aucun autre outil.

- L’écrou de serrage rapide (19) ne doit être utilisé que pour les meules à ébarber ou disques à tronçonner.

- N’utilisez qu’un écrou de serrage rapide (19) en parfait état, sans traces de détérioration.

- Lors du vissage, veillez à ce que le côté gravé de l’écrou de serrage rapide (19) ne se trouve pas du côté meule/disque.

Actionnez la touche de blocage (2) pour bloquer la broche. Pour serrer l’écrou de serrage rapide (19), rabattez l’étrier de l’écrou vers le haut et tournez fermement l’écrou de serrage rapide dans le sens horaire. Rabattez ensuite l’étrier vers le bas pour bloquer l’écrou de serrage rapide . Un serrage au niveau de la périphérie du disque n’est pas suffisant.

Un écrou de serrage rapide (19) intact, qui a été correctement fixé peut être desserré facilement à la main. Rabattez pour cela l’étrier de l’écrou vers le haut et tournez fermement l’écrou de serrage rapide dans le sens antihoraire. N’essayez jamais de desserrer un écrou de serrage rapide grippé avec une pince, utilisez uniquement une clé à ergots.

Après montage du flasque de serrage et de la meule / du disque à tronçonner, la longueur de filetage visible doit être au moins de 4 mm.

Veillez à la fixation correcte de l’accessoire de meulage/tronçonnage, pour être certain qu’il ne risque pas de se détacher de la broche lors de l’arrêt de l’outil électroportatif.

Dans le flasque de serrage (14) se trouve un joint torique plastique autour de l’épaulement de centrage. Si le joint torique manque ou est endommagé, impérativement remplacer le flasque de serrage (14) avant de réutiliser l’outil électroportatif.

- Après avoir monté la meule/le disque et avant de mettre l’outil en marche, vérifiez si la meule/le disque est fixé(e) correctement et peut tourner librement. Assurez-vous que la meule/le disque ne frôle pas le capot de protection ni d’autres pièces.

Montage avec écrou de serrage (18)

(UniversalGrind 18V-75)

N’utilisez que des meules et disques aux dimensions prescrites. Le diamètre de l’alésage central doit être adapté au flasque d’entraînement. N’utilisez ni raccords réducteurs ni adaptateurs.

Lors de l’utilisation de disques à tronçonner diamantés, veillez à ce que la flèche de sens de rotation sur le disque et le sens de rotation de l’outil électroportatif (voir la flèche de sens de rotation sur la tête de meuleuse) coïncident.

L’ordre de montage est visible sur la page avec les graphiques.

Pour fixer la meule / le disque à tronçonner, vissez l’écrou de serrage (18) et serrez-le avec la clé à ergots.

- Après avoir monté la meule/le disque et avant de mettre l’outil en marche, vérifiez si la meule/le disque est fixé(e) correctement et peut tourner librement. Assurez-vous que la meule/le disque ne frôle pas le capot de protection ni d’autres pièces.

Flasque de serrage pour broche d’entraînement M 14 : Dans le flasque de serrage (14) se trouve un joint torique plastique autour de l’épaulement de centrage. Si le joint torique manque ou est endommagé, remplacez impérativement le flasque de serrage (14) avant de réutiliser l’outil électroportatif.