# Dati tecnici

Smerigliatrice angolare |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Tensione nominale | V= | 18 | 18 | 18
Numero di giri a vuoto nominaleA)B) | giri/min | 12000 | 12000 | 12000
Campo di regolazione del numero di giri | giri/min | 2800–12000 | – | –
Diametro max. mola abrasiva/platorello in gomma | mm | 125 | 115 | 125
Filettatura del mandrino portamola |  | M 14 | M 14 | M 14
Lunghezza max. filettatura del mandrino portamola | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Constant Electronic |  | ● | ● | ●
Preselezione del numero di giri |  | ● | – | –
Avviamento graduale |  | ● | ● | ●
Protezione contro il riavvio accidentale |  | ● | ● | ●
Protezione contro il sovraccarico |  | ● | ● | ●
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 2,4 (6,0 Ah) | 2,3 (6,0 Ah) | 2,4 (6,0 Ah)
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoD) e per lo stoccaggio | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Batterie compatibili |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Batterie raccomandate per la massima potenza |  | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah
Caricabatteria consigliatiE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Numero di giri a vuoto nominale secondo EN IEC 62841-2-3 per la scelta degli utensili adatti. Per motivi di sicurezza e per le tolleranze di produzione, il numero di giri a vuoto effettivo è più basso.

C)

  a seconda della batteria, della cuffia di protezione e dell’impugnatura supplementare utilizzate

D)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

E)

  I seguenti caricabatterie non sono compatibili con la batteria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV