# Ferramentas de lixar permitidas

Pode utilizar todas as ferramentas de lixar mencionadas neste manual de instruções.

O número de rotações [r.p.m.] ou a velocidade periférica [m/s] admissível das ferramentas de lixar utilizadas tem de corresponder, pelo menos, aos dados da tabela seguinte.

Por isso, respeite o número de rotações ou velocidade periférica admissível mencionado no rótulo da ferramenta de lixar.

| máx. [mm] | [mm] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [r.p.m.] | [m/s]
| 115 125 | 6 6 | – – | 22,2 22,2 | – – | 12000 12000 | 80 80
| 115 125 | 3,0 3,0 | – – | 22,2 22,2 | – – | 12000 12000 | 80 80
| 115 125 | – – | – – | – – | – – | 12000 12000 | 80 80
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 12000 | 45
| 115 125 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 12000 12000 | 80 80