# مبين حالة شحن المركم

يشير مبين حالة شحن المركم عندما يكون مفتاح التشغيل والإطفاء مضغوطًا بشكل نصفي أو بالكامل لعدة ثوان إلى حالة شحن المركم.

لمبة LED‏ | السعة
--- | ---
ضوء مستمر 3 × أخضر | 75–100 %
ضوء مستمر 2 × أخضر | 40–75 %
ضوء مستمر 1 × أخضر | 15–40 %
ضوء وماض بطيء 1 × أخضر | 0–15 %

تومض لمبات الدايود الثلاث بمبين حالة شحن المركم بسرعة عندما تخرج درجة حرارة المركم عن نطاق درجة حرارة التشغيل و/أو عند استجابة واقية فرط التحميل.