# Tekniske data

Vinkelsliper |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Nominell spenning | V= | 18 | 18 | 18
Nominelt tomgangsturtallA)B) | o/min | 12000 | 12000 | 12000
Turtallinnstillingsområde | o/min | 2800–12000 | – | –
Maks. slipeskive-/gummislipeskivediameter | mm | 125 | 115 | 125
Slipespindelgjenger |  | M 14 | M 14 | M 14
Maks. gjengelengde på slipespindelen | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Konstantelektronikk |  | ● | ● | ●
Turtallsinnstilling |  | ● | – | –
Mykstart |  | ● | ● | ●
Gjenstartbeskyttelse |  | ● | ● | ●
Overlastbeskyttelse |  | ● | ● | ●
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 2,4 (6,0 Ah) | 2,3 (6,0 Ah) | 2,4 (6,0 Ah)
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillatt utgangsstrøm under driftD) og ved lagring | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Kompatible batterier |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Anbefalte batterier for maksimal effekt |  | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah
Anbefalte ladereE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Nominelt tomgangsturtall ifølge EN IEC 62841-2-3 for valg av egnede innsatsverktøy. Av sikkerhetsgrunner og på grunn av produksjonstoleranser er det faktiske tomgangsturtallet lavere.

C)

  Avhengig av batteriet, vernedekselet og ekstrahåndtaket, som brukes

D)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

E)

  De følgende laderne er ikke kompatible med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV