# Tekniske data

Vinkelsliber |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Nominel spænding | V= | 18 | 18 | 18
Nominelt omdrejningstal i tomgangA)B) | o/min | 12000 | 12000 | 12000
Område til indstilling af omdrejningstal | o/min | 2800–12.000 | – | –
Maks. slibeskivediameter/gummislibeskivediameter | mm | 125 | 115 | 125
Slibespindelgevind |  | M 14 | M 14 | M 14
Maks. gevindlængde af slibespindel | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Konstantelektronik |  | ● | ● | ●
Forvalg af omdrejningstal |  | ● | – | –
Softstart |  | ● | ● | ●
Genstartsbeskyttelse |  | ● | ● | ●
Overbelastningsbeskyttelse |  | ● | ● | ●
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 2,4 (6,0 Ah) | 2,3 (6,0 Ah) | 2,4 (6,0 Ah)
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftD) og ved opbevaring | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Kompatible akkuer |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Anbefalede akkuer til fuld ydelse |  | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah
Anbefalede ladereE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Nominelt omdrejningstal ubelastet iht. EN IEC 62841-2-3 til valg af passende indsatsværktøjer. Det faktiske omdrejningstal i tomgang er lavere af sikkerhedsgrunde og på grund af fremstillingstolerancerne.

C)

  Afhængigt af den anvendte akku, den anvendte beskyttelsesskærm og det anvendte ekstrahåndtag

D)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

E)

  De følgende ladere er ikke kompatible med akkuen PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV