# Dane techniczne

Szlifierka kątowa |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Napięcie znamionowe | V= | 18 | 18 | 18
Nominalna prędkość obrotowa bez obciążeniaA)B) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000
Zakres regulacji prędkości obrotowej | min–1 | 2800–12000 | – | –
Maks. średnica tarczy szlifierskiej/gumowego talerza szlifierskiego | mm | 125 | 115 | 125
Gwint wrzeciona szlifierki |  | M14 | M14 | M14
Maks. długość gwintu wrzeciona | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
System Constant Electronic |  | ● | ● | ●
Wstępny wybór prędkości obrotowej |  | ● | – | –
System łagodnego rozruchu |  | ● | ● | ●
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem |  | ● | ● | ●
Wyłącznik przeciążeniowy |  | ● | ● | ●
Waga zgodnie z EPTA‑Procedure 01:2014C) | kg | 2,4 (6,0 Ah) | 2,3 (6,0 Ah) | 2,4 (6,0 Ah)
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyD) i podczas przechowywania | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Kompatybilne akumulatory |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Zalecane akumulatory zapewniające pełną wydajność |  | PBA 18V...W-. ≥4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥4,0 Ah
Zalecane ładowarkiE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Nominalna prędkość obrotowa bez obciążenia zgodnie z normą EN IEC 62841-2-3 stosowana do wyboru odpowiednich narzędzi roboczych. Ze względów bezpieczeństwa rzeczywista prędkość obrotowa bez obciążenia jest niższa i uwarunkowana tolerancjami produkcyjnymi.

C)

  w zależności od stosowanego akumulatora, stosowanej pokrywy ochronnej oraz rękojeści dodatkowej

D)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

E)

  Następujące ładowarki nie są kompatybilne z akumulatorem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV