# Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları ile grafik sayfasındaki elektrikli el aleti resmindeki numaralar aynıdır.

(1) | Koruyucu kapak boşa alma kolu
(2) | Mil kilitleme düğmesi
(3) | Gövdedeki dönme yönü oku
(4) | Açma/kapama şalteri
(5) | Şarj durumu göstergesi
(6) | AküA)
(7) | Devir sayısı ön seçimi ayarlama düğmesi (AdvancedGrind 18V-80)
(8) | Akü boşa alma düğmesiA)
(9) | Standart ilave tutamak (izolasyonlu tutma yüzeyi)A)
(10) | Titreşim sönümlemeli ilave tutamak (izolasyonlu tutma yüzeyi)A)
(11) | Taşlama için koruyucu kapak
(12) | Kesme için kullanılan koruyucu kapakA)
(13) | Kesme için kullanılan kapak
(14) | O-ringli bağlama flanşı
(15) | Taşlama diski
(16) | Kesme diskiA)
(17) | Elmas kesme diskiA)
(18) | Germe somunu (UniversalGrind 18V-75)
(19) | Kollu hızlı germe somunu (AdvancedGrind 18V-80)
(20) | Germe somunu/yuvarlak başlı somun için iki pimli anahtar
(21) | Tutamak (izolasyonlu tutamak yüzeyi)
(22) | Taşlama mili
(23) | El korumaA)
(24) | Kauçuk zımpara tablasıA)
(25) | Zımpara kağıdıA)
(26) | Yuvarlak başlı somunA)
(27) | Çanak fırçaA)
(28) | Çatal anahtarA)
(29) | Kılavuz kızakla kesme işlerinde toz emme kapağıA)

A)

  Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.