# Wstępny wybór prędkości obrotowej

## (AdvancedGrind 18V-80)

Za pomocą pokrętła wstępnego wyboru prędkości obrotowej (7) można ustawić żądaną prędkość obrotową także podczas pracy urządzenia. Dane w następującej tabeli są wartościami zalecanymi.

Materiał | Zastosowanie | Narzędzie robocze | Pozycja pokrętła
--- | --- | --- | ---
Metal | Usuwanie powłok malarskich | Papier ścierny | 2–3
Metal | Szczotkowanie, odrdzewianie | Szczotka garnkowa, papier ścierny | 3
Stal szlachetna | Szlifowanie | Tarcza szlifierska / tarcza fibrowa | 4−6
Metal | Szlifowanie (ścieranie) | Tarcza szlifierska | 6
Metal | Cięcie | Tarcza tnąca | 6
Kamień | Cięcie | Diamentowa tarcza tnąca | 6

Podane wartości zakresów prędkości obrotowej są wartościami orientacyjnymi.

- Dopuszczalna prędkość obrotowa stosowanego narzędzia roboczego musi być co najmniej równa podanej na elektronarzędziu prędkości maksymalnej. Narzędzia robocze, obracające się z szybszą niż dopuszczalna prędkością, mogą pęknąć, a ich fragmenty odprysnąć.