# Outils de meulage admissibles

Vous pouvez utiliser toutes les meules et disques indiqués dans cette notice d’utilisation.

La vitesse de rotation [en tr/min] et la vitesse circonférentielle [en m/s] des meules/disques utilisés doivent correspondre aux indications du tableau ci-dessous.

Respectez pour cette raison la vitesse de rotation et vitesse circonférentielle indiquées sur l’étiquette de la meule/du disque.

| maxi [mm] | [mm] | [°] |  |
--- | --- | --- | --- | --- | ---
| D | b | s | d | α | [tr/min] | [m/s]
| 115 125 | 6 6 | – – | 22,2 22,2 | – – | 12 000 12 000 | 80 80
| 115 125 | 3,0 3,0 | – – | 22,2 22,2 | – – | 12 000 12 000 | 80 80
| 115 125 | – – | – – | – – | – – | 12 000 12 000 | 80 80
| 75 | 30 | – | M 14 | – | 12 000 | 45
| 115 125 | 6 6 | 10 10 | 22,2 22,2 | > 0 > 0 | 12 000 12 000 | 80 80