# Caractéristiques ‌techniques

Meuleuse d’angle |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Tension nominale | V= | 18 | 18 | 18
Régime à vide assignéA)B) | min-1 | 12 000 | 12 000 | 12 000
Plage de réglage de vitesse de rotation | min-1 | 2800–12000 | – | –
Diamètre maxi du disque/plateau support caoutchouc | mm | 125 | 115 | 125
Filetage de la broche d’entraînement |  | M 14 | M 14 | M 14
Longueur de filetage maxi de la broche d’entraînement | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Constante électronique |  | ● | ● | ●
Présélection de vitesse de rotation |  | ● | – | –
Démarrage progressif |  | ● | ● | ●
Protection anti-redémarrage |  | ● | ● | ●
Protection contre les surcharges |  | ● | ● | ●
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 2,4 (6,0 Ah) | 2,3 (6,0 Ah) | 2,4 (6,0 Ah)
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Températures ambiantes recommandées pour l’utilisationD) et pour le stockage | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Accus compatibles |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Accus recommandés pour disposer de la pleine puissance |  | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah
Chargeurs recommandésE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Régime à vide assigné selon EN IEC 62841-2-3 pour les accessoires appropriés. Pour des raisons de sécurité et du fait des tolérances de fabrication, le régime à vide réel est moins élevé.

C)

  Dépend de l’accu utilisé, du capot de protection utilisé et de la poignée supplémentaire utilisée

D)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

E)

  Les chargeurs suivants ne sont pas compatibles avec l’accu PBA : AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV