# Illustrerade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till framställningen av elverktyget på grafiksidan.

(1) | Upplåsningsspak för skyddskåpa
(2) | Spindellåsknapp
(3) | Riktningspil på höljet
(4) | På-/av-strömbrytare
(5) | Indikering batteristatus
(6) | BatteriA)
(7) | Varvtalsreglage (AdvancedGrind 18V-80)
(8) | Batteri-upplåsningsknappA)
(9) | Standard-stödhandtag (isolerad greppyta)A)
(10) | Vibrationsdämpande stödhandtag (isolerad greppyta)A)
(11) | Skyddskåpa för slipning
(12) | Skyddskåpa för kapningA)
(13) | Skydd för kapning
(14) | Fästfläns med O-ring
(15) | Slipskiva
(16) | KapskivaA)
(17) | Diamant-kapskivaA)
(18) | Spännmutter (UniversalGrind 18V-75)
(19) | Snabbspänningsmutter med bygel (AdvancedGrind 18V-80)
(20) | Tvåstiftsnyckel för spännmutter/rundmutter
(21) | Handtag (isolerad greppyta)
(22) | Slipspindel
(23) | HandskyddA)
(24) | GummisliptallrikA)
(25) | SlipbladA)
(26) | RundmutterA)
(27) | KoppborsteA)
(28) | U-ringnyckelA)
(29) | Sugkåpa för kapning med styrslädeA)

A)

  I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ‌ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.