# Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto komponentu numerācija atbilst karstā elektroinstrumenta attēlojumam grafiskajā lapā.

(1) | Aizsargpārsega atbrīvošanas svira
(2) | Darbvārpstas fiksēšanas poga
(3) | Griešanās virziena bultiņa uz korpusa
(4) | Ieslēdzējs/izslēdzējs
(5) | Uzlādes pakāpes indikators
(6) | AkumulatorsA)
(7) | Apgriezienu skaita regulēšanas pirkstrats (AdvancedGrind 18V-80)
(8) | Akumulatora atbrīvošanas taustiņšA)
(9) | Standarta papildrokturis (ar izolētu noturvirsmu)A)
(10) | Vibrācijas slāpējošs papildrokturis (ar izolētu noturvirsmu)A)
(11) | Slīpēšanas aizsargpārsegs
(12) | Griešanas aizsargpārsegsA)
(13) | Griešanas aizsargpārsegs
(14) | Balstpaplāksne ar gredzenblīvi
(15) | Slīpēšanas disks
(16) | Griešanas disksA)
(17) | Dimanta griešanas disksA)
(18) | Piespiedējuzgrieznis (UniversalGrind 18V-75)
(19) | Ātrās fiksācijas piespiedējuzgrieznis ar skavu (AdvancedGrind 18V-80)
(20) | Piespiedējuzgriežņa/apaļā uzgriežņa divizciļņu uzgriežņu atslēga
(21) | Rokturis (ar izolētu noturvirsmu)
(22) | Slīpēšanas darbvārpsta
(23) | Roku aizsargsA)
(24) | Gumijas slīpēšanas pamatneA)
(25) | SlīploksneA)
(26) | Apaļais uzgrieznisA)
(27) | Kausveida sukaA)
(28) | Vaļējā tipa uzgriežņu atslēgaA)
(29) | Griešanā ar vadotni izmantojams nosūkšanas pārsegsA)

A)

  Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.