# Datos técnicos

Amoladora angular |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Tensión nominal | V= | 18 | 18 | 18
Número de revoluciones en vacíoA)B) | min-1 | 12 000 | 12 000 | 12 000
Margen de ajuste de revoluciones | min-1 | 2800–12000 | – | –
Diámetro máx. de disco abrasivo/diámetro de plato de lijar de goma | mm | 125 | 115 | 125
Rosca del husillo portamuela |  | M 14 | M 14 | M 14
Longitud máx. de rosca del husillo portamuela | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Electrónica constante |  | ● | ● | ●
Preselección de revoluciones |  | ● | – | –
Arranque suave |  | ● | ● | ●
Protección contra rearranque |  | ● | ● | ●
Protección contra sobrecarga |  | ● | ● | ●
Peso según ‌EPTA‑Procedure 01:2014C) | kg | 2,4 (6.0 Ah) | 2,3 (6.0 Ah) | 2,4 (6.0 Ah)
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el servicioD) y en el almacenamiento | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Baterías compatibles |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Baterías recomendadas para plena potencia |  | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4.0 Ah
Cargadores recomendadosE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Número de revoluciones en vacío según la norma EN IEC 62841-2-3 para la selección de útiles adecuados. El número de revoluciones en vacío real es menor por razones de seguridad y debido a las tolerancias de fabricación.

C)

  dependiente del acumulador utilizado, de la cubierta protectora utilizada y de la empuñadura adicional utilizada

D)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

E)

  Los siguientes cargadores no son compatibles con el acumulador PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV