# Dados técnicos

Rebarbadora |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Tensão nominal | V= | 18 | 18 | 18
Número de rotações em vazio nominalA)B) | r.p.m. | 12000 | 12000 | 12000
Ajuste do número de rotações | r.p.m. | 2800–12000 | – | –
Diâmetro máx. dos discos de rebarbar/diâmetro do prato de lixar em borracha | mm | 125 | 115 | 125
Rosca do veio de trabalho |  | M 14 | M 14 | M 14
Comprimento máx. da rosca do veio de trabalho | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Constant Electronic |  | ● | ● | ●
Pré-seleção da velocidade de rotação |  | ● | – | –
Arranque suave |  | ● | ● | ●
Proteção contra rearranque involuntário |  | ● | ● | ●
Proteção contra sobrecarga |  | ● | ● | ●
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 2,4 (6,0 Ah) | 2,3 (6,0 Ah) | 2,4 (6,0 Ah)
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoD) e durante o armazenamento | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Baterias compatíveis |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Baterias recomendadas para capacidade máxima |  | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah
Carregadores recomendadosE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Número de rotações em vazio nominal segundo a norma EN IEC 62841-2-3 para a seleção das ferramentas de trabalho adequadas. O número de rotações em vazio real é mais baixo por motivos de segurança e devido às tolerâncias de fabrico.

C)

  dependendo da bateria utilizada, da tampa de proteção utilizada e do punho adicional utilizado

D)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

E)

  Os seguintes carregadores não são compatíveis com a bateria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV