# Pöörlemiskiiruse eelvalik

## (AdvancedGrind 18V-80)

Pöörlemiskiiruse eelvaliku seaderattaga (7) saate valida vajaliku pöörlemiskiiruse ka töö ajal. Järgnevas tabelis toodud andmed on soovitus‌likud.

Materjal | Kasutamine | Vahetatav tööriist | Seaderatta asend
--- | --- | --- | ---
Metall | Värvi eemaldamine | Lihvpaber | 2–3
Metall | Harjamine, rooste eemaldamine | Kausshari, lihvpaber | 3
Vääristeras | Lihvimine | Lihvketas/fiiberketas | 4–6
Metall | Jämelihvimine | Lihvketas | 6
Metall | Lõikamine | Lõikeketas | 6
Kivi | Lõikamine | Teemantlõikeketas | 6

Toodud pöörlemiskiiruse astmete väärtused on ligikaudsed.

- Veenduge, et tarvikule märgitud pöörlemiskiirus sama või suurem kui tööriista pöörlemiskiirus. Tarvikud, mis pöörlevad lubatust kiiremini, võivad puruneda ja tükkidena laiali paiskuda.