# Predvoľba otáčok

## (AdvancedGrind 18V-80)

Nastavovacím kolieskom predvoľby otáčok (7) môžete nastaviť potrebné otáčky aj počas prevádzky. Údaje v nasledujúcej tabuľke sú odporúčanými hodnotami.

Materiál | Použitie | Pracovný nástroj | Poloha nastavovacieho kolieska
--- | --- | --- | ---
Kov | Odstraňovanie farby | Brúsny list | 2 – 3
Kov | Brúsenie kefou, odstraňovanie hrdze | Miskovitá kefa, brúsny papier | 3
Nehrdzavejúca oceľ | Brúsenie | Brúsny kotúč/fíbrový kotúč | 4 – 6
Kov | Obrusovanie nahrubo | Brúsny kotúč | 6
Kov | Rezanie | Rezací kotúč | 6
Kameň | Rezanie | Diamantový rezací kotúč | 6

Uvedené hodnoty stupňov otáčok sú orientačné.

- Menovité otáčky príslušenstva musia byť minimálne rovnaké ako maximálne otáčky vyznačené na elektrickom náradí. Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie, ako sú jeho menovité otáčky, sa môže zlomiť a rozletieť.