# Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sähkötyökalun kuvaan.

(1) | Suojuksen lukituksen avausvipu
(2) | Karan lukituspainike
(3) | Rungossa oleva pyörimissuuntanuoli
(4) | Käynnistyskytkin
(5) | Lataustilan näyttö
(6) | AkkuA)
(7) | Kierrosluvun säätörengas (AdvancedGrind 18V-80)
(8) | Akun lukituksen avauspainikeA)
(9) | Vakiomallinen lisäkahva (eristetty kahvapinta)A)
(10) | Tärinävaimennettu lisäkahva (eristetty kahvapinta)A)
(11) | Hiomatöiden suojus
(12) | Katkaisutöiden suojusA)
(13) | Katkaisutöiden suojain
(14) | Kiinnityslaippa ja O-rengas
(15) | Hiomalaikka
(16) | KatkaisulaikkaA)
(17) | TimanttikatkaisulaikkaA)
(18) | Kiinnitysmutteri (UniversalGrind 18V-75)
(19) | Kaarisankainen pikakiinnitysmutteri (AdvancedGrind 18V-80)
(20) | Kiinnitysmutterin/rengasmutterin laikka-avain
(21) | Kahva (eristetty kahvapinta)
(22) | Hiomakara
(23) | KäsisuojusA)
(24) | Kuminen hiomalautanenA)
(25) | HiomapyöröA)
(26) | RengasmutteriA)
(27) | KuppiharjaA)
(28) | KiintoavainA)
(29) | Ohjaustuen avulla tehtävän katkaisutyön imusuojusA)

A)

  Kuvassa näkyvä tai tekstissä mainittu lisätarvike ei ‌kuulu vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tarvikekuvastostamme.