# Tehnički podaci

Ugaona brusilica |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Nominalni napon | V= | 18 | 18 | 18
Nominalni broj obrtaja u praznom hoduA)B) | min-1 | 12000 | 12000 | 12000
Opseg podešavanja broja obrtaja | min-1 | 2800–12000 | – | –
Maksimalni prečnik brusnog diska / gumenog brusnog tanjira | mm | 125 | 115 | 125
Navoj brusnog vretena |  | M 14 | M 14 | M 14
Maksimalna dužina navoja brusnog vretena | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Konstantna elektronika |  | ● | ● | ●
Izbor broja obrtaja |  | ● | – | –
Lagani start |  | ● | ● | ●
Zaštita od ponovnog pokretanja |  | ● | ● | ●
Zaštita od preopterećenja |  | ● | ● | ●
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 2,4 (6.0 Ah) | 2,3 (6.0 Ah) | 2,4 (6.0 Ah)
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
dozvoljena temperatura okruženja prilikom radaD) i prilikom skladištenja | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Kompatibilni akumulatori |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Preporučeni akumulatori za punu snagu |  | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah
Preporučeni punjačiE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Nominalni broj obrtaja u praznom hodu u skladu sa EN IEC 62841-2-3 za izbor odgovarajućeg namenskog alata. Stvarni broj obrtaja u praznom hodu je iz sigurnosnih razloga i usled tolerancije tokom proizvodnje manji.

C)

  U zavisnosti od korišćenog akumulatora, korišćene zaštitne haube i korišćene dodatne drške

D)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.

E)

  Sledeći punjači nisu kompatibilni sa akumulatorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV