# Componentes principales

La numeración de los componentes representados se refiere a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

(1) | Palanca de desenclavamiento de la cubierta ‌protectora
(2) | Tecla de bloqueo del husillo
(3) | Flecha de sentido de giro en la carcasa
(4) | Interruptor de conexión/desconexión
(5) | Indicador de estado de carga
(6) | Batería A)
(7) | Rueda preselectora de revoluciones (AdvancedGrind 18V-80)
(8) | Tecla de extracción de la batería A)
(9) | Empuñadura adicional estándar (zona de agarre aislada)A)
(10) | Empuñadura adicional amortiguadora de vibraciones (zona de agarre aislada)A)
(11) | Cubierta protectora para lijar
(12) | Cubierta protectora para cortarA)
(13) | Cubierta para cortar
(14) | Brida de fijación con anillo toroidal
(15) | Disco abrasivo
(16) | Disco de corteA)
(17) | Disco de corte diamantadoA)
(18) | Tuerca de fijación (UniversalGrind 18V-75)
(19) | Tuerca de fijación rápida con soporte (AdvancedGrind 18V-80)
(20) | Llave de dos agujeros para la tuerca de fijación/tuerca redonda
(21) | Empuñadura (zona de agarre aislada)
(22) | Husillo amolador
(23) | Protección para las manosA)
(24) | Plato lijador de gomaA)
(25) | Hoja de lijaA)
(26) | Tuerca redondaA)
(27) | Cepillo de coronaA)
(28) | Llave de bocaA)
(29) | Cubierta de aspiración para cortar con carro guíaA)

A)

  Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.