# البيانات الفنية

المجلخة الزاوية |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18 | ‎18 | ‎18
عدد اللفات اللاحملي المقدرA)B) | لفة/دقيقة | 12000 | 12000 | 12000
نطاق ضبط عدد اللفات | لفة/دقيقة | 2800–12000‏ | – | –
أقصى قطر لقرص التجليخ/صحن التجليخ المطاطي | مم | 125 | 115 | 125
لولب محور دوران الجلاخة |  | M 14 | M 14 | M 14
أقصى طول للولب محور دوران الجلاخة | مم | 21,7 | 21,7 | 21,7
المثبت الإلكتروني |  | ● | ● | ●
ضبط عدد اللفات مسبقًا |  | ● | – | –
البدء بإدارة هادئة |  | ● | ● | ●
واقية إعادة التشغيل |  | ● | ● | ●
خاصية الحماية من التحميل الزائد |  | ● | ● | ●
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏C) | كجم | 2,4 (6.0 أمبير ساعة) | 2,3 (6.0 أمبير ساعة) | 2,4 (6.0 أمبير ساعة)
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏ | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلD) وعند التخزين | °م | –5 ... +50‏ | –5 ... +50‏ | –5 ... +50‏
المراكم المتوافقة |  | ‎PBA 18V...W-.‎ | ‎PBA 18V...W-.‎ | ‎PBA 18V...W-.‎
المراكم الموصى بها للقدرة الكاملة |  | ‎PBA 18V...W-.‎ ≥ 4.0 أمبير ساعة | ‎PBA 18V...W-.‎ ≥ 4.0 أمبير ساعة | ‎PBA 18V...W-.‎ ≥ 4.0 أمبير ساعة
أجهزة الشحن الموصى بهاE) |  | AL 18...‎ | AL 18...‎ | AL 18...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم PBA 18V 6.0Ah

B)

  عدد اللفات اللاحملي المقدر وفقًا للمواصفة EN IEC 62841-2-3 لاختيار عدد الشغل المناسبة. عدد اللفات اللاحملي الفعلي أقل لأسباب تتعلق بالأمان ولأسباب تتعلق بنسب تفاوت التصنيع.

C)

  تبعًا للمركم المستخدم وغطاء الوقاية المستخدم والمقبض الإضافي المستخدم

D)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

E)

  أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم PBA:‏ AL 1814 CV و AL 1820 CV و AL 1860 CV