# Технички податоци

Аголна брусилка |  | AdvancedGrind 18V-80 | UniversalGrind 18V-75 | UniversalGrind 18V-75
--- | --- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 603 CE5 100‎ | ‎3 603 CE5 000‎ | ‎3 603 CE5 001‎
Номинален напон | V= | 18 | 18 | 18
Номинален број на вртежи во празен одA)B) | min–1 | 12000 | 12000 | 12000
Подрачје на подесување на бројот на вртежи | min–1 | 2800–12000 | – | –
Макс. дијаметар на брусната плоча/гумениот брусен диск | mm | 125 | 115 | 125
Навој на вретеното за брусење |  | M 14 | M 14 | M 14
Макс. должина на навојот за вретеното за брусење | mm | 21,7 | 21,7 | 21,7
Константна електроника |  | ● | ● | ●
Одредување на број на вртежи |  | ● | – | –
Фин старт |  | ● | ● | ●
Заштита од рестартирање |  | ● | ● | ●
Заштита од преоптоварување |  | ● | ● | ●
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 2,4 (6,0 Ah) | 2,3 (6,0 Ah) | 2,4 (6,0 Ah)
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Дозволена околна температура при работењеD) и при складирање | °C | –5 ... +50 | –5 ... +50 | –5 ... +50
Компатибилни батерии |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Препорачани батерии за целосна моќност |  | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah | PBA 18V...W-. ≥ 4,0 Ah
Препорачани полначиE) |  | AL 18... | AL 18... | AL 18...

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Номинален број на вртежи во празен од според EN IEC 62841-2-3 за избор на соодветни алати за вметнување. Актуелниот број на вртежи во празен од е помал од безбедносни причини и поради производните толеранции.

C)

  во зависност од користената батерија, користениот заштитен капак и од користената дополнителна рачка

D)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

E)

  Следните полначи не се компатибилни со PBA батерија: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV